DOWNWASH Sensor Table

Instrument Manufacturer Height Rate Variables Units

m sec �1

Sonic Anemometer ATI 4, 10 10 (u,v,w).atik m/s

(K prob e) tc.atik � C

Sonic Anemometer U.W. 4, 10 20 (u,v,w).uw m/s

tc.uw � C

Fast Thermometer AIR 4, 10 20 t.ati, t.uw � C

UV Hygrometer CSI 10 20 h2o g/m 3

Prop eller-vane NCAR/ 2, 6, 1 (u,v).prop m/s

RM Young 10

Temp erature/RH NCAR/ 2, 6, 0.5 tdry.psyc � C

Vaisala 10 rh.psyc %RH

Pyranometer Eppley 2 1 psp.(in,out) W/m 2

Pyrgeometer Eppley 2 1 pyg.(in,out) W/m 2

pyg.(dome,case) � K

Net radiometer Micromet 2 1 net W/m 2

Surface Temp. Everest 2 1 T.srfc � C

Precipitation ORG - 1 ORG.700.rain mm/hr

NO/NOx Thermo- 1, 8 1 NOx.ENSR.(1,8)m. ppm

Electron (cav1,cav2,far)